**Projektna naloga za izdelavo**

**PZI s popisi rekonstrukcije LC 200171**

**Brezno – Belovo**

**V dolžini 1850**

Predmet obdelave je odsek lokalne ceste LC Debro – Rečica - Brezno- Belovo od objekta hšt Brezno 13 do križišča citirane LC s regionalno cesto R1-5 Hrastnik – Šmarjeta št. Odseka 1222 v skupni dolžini 1850 m.

Za cesto je pripraviti geodetski posnetek za lažje projektiranje.

**Na obravnavanem odseku je predvideti ustrezne ukrepe za sanacijo cestnih površin:**

- odvodnjavanje ceste,

- sanacija usadov,

- zajetje in odvod drenažnih vod,

- sanacija brežin vodotoka Brezniškega potoka

- sanacija plasti tampona in ponovna preplastitev na celotnem odseku

- predvideti izogibališča ob LC

- po možnosti širitev ceste, kolikor dopuščajo razmere

**Meteorna kanalizacija:**

Preveriti stanje obstoječe kanalizacije in predvideti dovolj velik presek cevi za bližnje objekte.

Predvideti tudi priklop meteornih voda iz območja stanovanjskih objektov, ki so ob LC Belovo – Sedraž.

**Fekalna kanalizacija:**

V preteklosti je JP Komunala Velenje na območju Belovo 1a do Brezno 2a pripravilo projekt fekalne kanalizacije. Rešitve je potrebno prevzeti in vključiti v projekt.

**Hodnik za pločnik:**

Predvideti hodnik za pešce 1,5m na odseku stan. obj. Belovo 1a do stan. obj. Brezno 2a.

**Javna razsvetljava:**

Predvideti JR na odseku Belovo 1a do Brezno 5, tip luči po standardni klasifikaciji občine Laško.

**Cevna kanalizacija za optiko:**

Na celotnem odseku predvideti 2xfi 50mm oz. 1x fi 110 z jaški za bodočo optiko.

**Od Mestnih plinovodov pridobiti tudi mnenje za širitev plinovodnega omrežja na območje občine Laško.**


Izdelovalec mora pridobiti projektne pogoje in soglasja nosilcev urejanja prostora ter za vse zahteve iz projektne naloge vključiti v popise.

JP Komunala Laško (vodovod, ceste, smeti), Občina Laško (kanalizacija), Telekom, Elektro Trbovlje, AKOS, DRSV Celje.

Podloge morajo biti skladne z veljavno zakonodajo in predane poleg papirnate oblike tudi na CD-ju v odprti verziji.

Rok izdelave 6 mesecev.

Slika: Območje, ki ga je potrebno obdelati

****

pnrekonstrukcijalc200171breznobelobo.docx