|  |  |
| --- | --- |
|  | **Razvojni center**  **PLANIRANJE d.o.o. Celje**  3000 Celje, Ulica XIV. divizije 14 |

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA INFRASTRUKTURO RIMSKE TOPLICE - IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE REGIONALNE CESTE R3-680/1223 IN ŽELEZNIŠKE PROGE V RIMSKIH TOPLICAH IN UMESTITEV NOVEGA MOSTU ČEZ SAVINJO (v nadaljevanju SD OPPN)**

**ZAPISNIK SESTANKA,**

ki je bil dne 22. 03. 2021 ob 12.00 uri v poslovnih prostorih RC Planiranje d.o.o. Celje.

Prisotni:

* Občina Laško, g. Jože Senica, podžupan
* Dani Hochkraut, Gostišče Hochkraut,, Globoko 1, Rimske Toplice
* Alojz Guček, Kmetijska zadruga Rimske Toplica, Globoko 1a, Rimske Toplice
* Rado Romih, Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

Namen sestanka je bil seznanitev s problematiko glede SD OPPN, predlogi lastnikov zemljišč oz. objektov Globoko 1 in Globoko 1a in možnosti glede na omejitve prostora.

V uvodu g. Romih prisotnim predstavi zasnovo projekta rekonstruirane regionalne ceste, ki poteka in novega mostu in možno umestitev novih Globoko 1 in Globoko 1a v prostor.

G. Hochkraut in g. Guček sta podala naslednje predloge oz. zahteve:

* V prostor nas se namesto obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a, ki se porušita, umesti samo ena stavba tlorisne dimenzije ca. 30 x 20 m, etažnosti pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (P + 1 + IP). Stavba je na gorvodnem delu zemljišča (približno na lokaciji sedanje stavbe Globoko 1) z daljšo stranico pravokotno na os regionalne ceste. Ostali del zemljišča se nameni za parkiranje.
* Celotno zemljišče se dvigne na najvišjo možno koto.
* V kolikor načrtovanih posegov ni možno umestiti izven priobalnega pasu Savinje (15 m od roba nasipa ali zidu na suhi strani) se pripravi predlog za zmanjšanje priobalnega pasu
* Načrtovani priključek na regionalno cesto se umesti zahodno on načrtovanega, približno med profiloma P 15 in P 16 rekonstruirane regionalne ceste.
* Ob rekonstruirani regionalni cesti naj se načrtuje avtobusno postajališče, ki je sedaj neurejeno na zasebnem zemljišču pred stavbo Globoko 1.
* Preveri naj se potek rekonstruirane regionalne ceste po dvignjeni niveleti tako, da se ta približa niveleti železniške proge, priključek na obstoječi podvoz pa se izvede z deviacijo pod rekonstuirano cesto, brez črpališča.

Prisotni predlagamo, da Občina Laško s projektantom rekonstruirane regionalne ceste preveri predloge. Izdelovalec SD OPPN RC Planiranje preveri možno umestitev objekta v prostor

Sestanek je bi končan ob 13.00 uri.

Celje, 22. 03. 2021, zapisal: Rado Romih