Objekt : OBNOVA MOSTU ČEZ GRAČNICO

PRI KATUZIJI JURKLOŠTER

POPIS DEL

1. Postavitev gradbiščne ograje 40. M
2. Odstranitev humusa iz zgornje površine mostu

z odvozom na deponijo 20 m3

1. Odstranitev preperele malte iz zgornje površine mostu 4.50 m3
2. Čiščenje zgornje površine zidu s pranjem pod pritiskom 52 m2
3. Vgradnja navojnih palic iz nerjavečega jekla fi 12 mm

za sidranje ležišč odra 10 kom

1. Postavitev lesenega delovnega odra pod mostom 33 m2
2. Postavitev lesenih okvirjev za podpiranje gorvodnega dela loka 2 kom
3. Odstranitev poškodovanih bočnih zidov s predhodnim označevanjem

kamnov za ponovno zidanje in prenos na deponijo 8.50 m3

1. Zidanje bočnih zidov z obstoječim kamnom v cementni malti 9.5 m3
2. Betoniranje obloge na zgornji površini loka C25/30 6.40 m3
3. Polaganje armature za zgornjo oblogo – mreža Q283 150. Kg
4. Stičenje spodnje površine kamnitega loka

z vgradnjo cevk za injektiranje 53. m2

1. Injektiranje kamnitega loka s cementno silikatno malto 26.oo m3
2. Nasip tampona na zgornji površini mostu 20.00 m3
3. Zidanje robnega venca dimenzije 50 x 30 cm z obdelanim kamnom

apnenec v cementni malti 20.00 m

1. Izvedba vrtin globine 30 cm fi 50 mm za vgradnjo sider za ograjo 8 kom
2. Vgradnja sider za lesene stebre graje – jeklena poc. sidra 10 kg/kom 8 kom
3. Izdelava lesene ograje – les hrast ali kostanj po predloženi sliki 20.4 m

