

OBČINA LAŠKO

Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor

**P O P I S D E L**

**Vodovod Jagoče - Brstnik**

Naselje Brstnik se v večini oskrbuje s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, v katerih pa je v večini voda zdravstveno neustrezna. V letu 2014 se javni vodovod v naselju Brstnik zgradil do domačije Razboršek, Brstnik 3a, v tej fazi pa se bo zgradil do domačije Belej Janez (priloga situacija poteka cevovoda).

Novo grajeni vodovod se bo torej priključil na obstoječi vodovod pri domačiji Razboršek, na tej točki bo vgrajen T kos ter zasun. Od tu naprej bo cevovod potekal v smeri proti domačiji Razboršek Peter, ter naprej do Belej Janez.

Na trasi se bo izvedlo 6 priključkov.

Na trasi bo potekal cevovod Pe 100, fi 63, 16 bar, in Pe 100, fi 32, 16, montažni material Hawle. *Na trasi bosta vgrajena 2 zračnika (navrtni zasun ZAK, nato avtomatski zračnik DN 25 Hawle, v cevi fi 400), ter izpust DN 50.*

*Popis materiala:*

1. *Pe cev fi 63 – 16 bar 480 m*
2. *Pe cev fi 32 – 16 bar 250 m*
3. *Opozorilni trak vodovod – indikatorski 730 m*
4. *Spoji Hawle dvojni za cev fi 63 5 kos*
5. *Spoj enojni Hawle DN 50/63 8 kos*
6. *Spoj dvojni Hawle DN 25 5 kos*
7. *Zračnik DN 25 Hawle 2 kos*
8. *Pe cev fi 400 z pokrovom ( služi kot jašek za zračnik) 2 kos*
9. *T kos DN 50/50 2 kos*
10. *Zasun DN 50 + vgradilna + cestna kapa + betonski okvir + opozorilni drog 2 kos*
11. *Navrtni oklep Hawle ZAK fi 63 / 34, koleno Zak 34/fi32, vgradilna garnitura, cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog 7 kos*
12. *Prirobnica z navojem DN 50/25 1 kos*
13. *Žabja zaklopka*
14. *Vijaki inox M16x 60 + podložke + matice 50 kos*
15. *Drobni montažni material (tesnila, teflon trak…)*
16. *Montaža in polaganje cevi 50 ur*

*Gradbena dela:*

1. *Strojni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 710 m*
2. *Označitev komunalnih vodov na celotni trasi*
3. *Ročni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 20 m*
4. *Ročni odkop komunalnih vodov 10 kos*
5. *Ročna izvedba posteljice, ter obsip cevi v dolžini 730 m z gramozom 0-4*
6. *Ureditev gramoziranih poti v prvotno stanje 100m*
7. *Izvedba podbojev pod asfaltnimi cestišči v dolžini 4m 4 kos*
8. *Rezanje asfalta enostransko v dolžini 45m*
9. *Utrjevanje in asfaltiranje cestiča 45m2*
10. *Ureditev terena v prvotno stanje, ter zatravite*

*Ostala dela:*

1. *Geodetski posnetek, (podatki morejo biti v dwg. formatu ter elaborat za zbirni kataster gospodarskih javnih infrastrukture)*
2. *Izpiranje in dezinfekcija cevovoda, vzorčenje*
3. *Tlačni preizkus cevovoda.*

Skupna rekapitulacija:

* 1. Material \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR
  2. Gradbena dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR
  3. Ostala dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Skupaj neto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Popust \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Končna ponudbena cena \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

**I Z J A V A**

Izjavljam in jamčim, z vsem svojim premoženjem, da sem seznanjen z vsemi pogoji in razmerami in da je možno za ponudbeno ceno zgraditi razpisana dela.

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

Priimek in ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig