

OBČINA LAŠKO

Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor

**POPIS DEL**

**Vodovod Laška vas - Vodišek**

Zaselek Razbor v Laški vasi se je v osnovi oskrboval z vodo iz vodovoda Voluš – Vrh.

Na omenjeni vodovod se je z leti priključevalo vse več porabnikov, tako da je na tem delu začelo vse pogosteje prihajati do motene oskrbe s pitno vodo. Pred leti smo omenjeno naselje povezali z vodovodom Trije Studenci preko enega priključka vendar tudi to ni več zadostovalo, tako da prebivalci omenjenega naselja še vedno ob konici porabe ostajajo brez vode, večkrat pa je oskrba motena.

Situacija se bo uredila z izgradnjo vodovoda s strani Malih Grahovš, navezava pa bo izvedena na sistem Trije studenci.

Priklop na obstoječi vod se bo izvedla na robu gozda pod domačijo Rovšek Drago, od tu naprej bo cevovod potekal po stari gozdni poti v smeri proti domačiji Zalokar Marjan, od tu naprej čez travnik in ob dovozni poti do domačije Brečko, Vodišek, Petrina in Jančič. Pri domačiji Jančič pa bo cevovod povezan z cevjo katera oskrbuje naselje Gorelce. Vse te domačije bomo priključili na novo grajeni cevovod.

Na trasi bo potekal cevovod Pe 100, fi 63, 16 bar, in Pe 100, fi 32, 16, montažni material Hawle. *Na trasi bosta vgrajena 1 zračnika (navrtni zasun ZAK, nato avtomatski zračnik DN 25 Hawle, v cevi fi 400), ter izpust DN 50.*

*Popis materiala:*

1. *Pe cev fi 63 – 16 bar 980 m*
2. *Pe cev fi 32 – 16 bar 70 m*
3. *Opozorilni trak vodovod – indikatorski 1050 m*
4. *Spoji Hawle dvojni za cev fi 63 10 kos*
5. *Spoj enojni Hawle DN 50/63 7 kos*
6. *Spoj dvojni Hawle DN 25 2 kos*
7. *Zračnik DN 25 Hawle 1 kos*
8. *Pe cev fi 400 z pokrovom ( služi kot jašek za zračnik) 1 kos*
9. *T kos DN 50/50 2 kos*
10. *Zasun DN 50 + vgradilna + cestna kapa + betonski okvir + opozorilni drog*

*2 kos*

1. *Navrtni oklep Hawle ZAK fi 63 / 34, koleno Zak 34/fi32, vgradilna garnitura, cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog 6 kos*
2. *Prirobnica z navojem DN 50/25 1 kos*
3. *Žabja zaklopka 1 kos*
4. *Vijaki inox M16x 60 + podložke + matice 40 kos*
5. *Drobni montažni material (tesnila, teflon trak…)*
6. *Montaža in polaganje cevi 60 ur*

*Gradbena dela:*

1. *Strojni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 1030 m*
2. *Označitev komunalnih vodov na celotni trasi*
3. *Ročni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 20 m*
4. *Ročni odkop komunalnih vodov 15 kos*
5. *Ročna izvedba posteljice, ter obsip cevi v dolžini 1050 m z gramozom 0-4*
6. *Ureditev gramoziranih poti v prvotno stanje 150m*
7. *Ureditev gozdne poti v prvotno stanje 170m*
8. *Ureditev terena v prvotno stanje, ter zatravitev*

*Ostala dela:*

1. *Geodetski posnetek, (podatki morejo biti v dwg. formatu ter elaborat za zbirni kataster gospodarskih javnih infrastrukture)*
2. *Izpiranje in dezinfekcija cevovoda, vzorčenje*
3. *Tlačni preizkus cevovoda.*

Skupna rekapitulacija:

* 1. Material \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR
  2. Gradbena dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR
  3. Ostala dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Skupaj neto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Popust \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Končna ponudbena cena \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

**I Z J A V A**

Izjavljam in jamčim, z vsem svojim premoženjem, da sem seznanjen z vsemi pogoji in razmerami in da je možno za ponudbeno ceno zgraditi razpisana dela.

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

Priimek in ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig