**Projektna naloga**

**za izdelavo**

**IDP za vodovod**

**za del naselij:**

**Požnica, Padež, Ojstro, Reka, Olešče, Mala Breza**

1. **Splošno**

Občina Laško je turistično usmerjena lokalna sredina. Temu posledično želi za razvoj in obstoj na periferiji zagotoviti maksimalno ugodne pogoje tudi na infrastrukturnem področju. Občina v zadnjih 20 letih pospešeno gradi in obnavlja omrežje javnega vodovoda. Vsega omrežja v občini je preko 370 km s pripadajočimi objekti črpališč in vodohranov. Z javnim vodovodom se oskrbuje dobrih 77 % vsega prebivalstva. Teren občine je izredno hribovit in zahteven za gradnjo infrastrukture, reke, železniška proga, cestno omrežje, plazovitost.

1. **Obstoječe stanje območja:**

Na območju, kjer se iščejo optimalne rešitve za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja živi po podatkih GIS Kaliopa 87 gospodinjstev s cca 300 stalnimi prebivalci. Prebivalstvo ima svoje vaške vodovode, ki so razdrobljeni in zakonsko po higienski plati zelo vprašljivi. Na območju je tudi dosti kmetij z živino, kar je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju omrežja.

1. **Izhodišča za pripravo ponudbe:**

Za območje iz priloge je potrebno pripraviti izhodišča na ravni IDP s soglasji lastnikov zemljišč novega vodovodnega javnega omrežja. Območje veliko cca 100 gospodinjstev 300 prebivalcev (priloga excel datoteka). Upoštevati je potrebno tudi kmetijska gospodarstva z živino. Potrebno je predvideti požarno varnost območja.

Na kontaktnih območjih je na koti 340 mnv na zemljišču 844/5 k.o. Lahomno VH Tevče 60m3 obstoječ vodohran, kakor tudi na zemljišču s parc. št. 1000/2 k.o. Lahomno VH 15m3 na koti 445 mnv.

Oba vodohrana sta bila zgrajena v letih 2008 in 2009.

Pri pripravi IDP je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško in tudi usmeritve JP Komunale Laško. IDP mora biti usklajena z izhodišči Občine in JP Komunala Laško.

Potek vodov mora biti na :

1x na TTN,

1x na orto fotu,

1x na katasterski situaciji

ocena izgradnje vodovoda (ločeno Primar in sekundar km, vrednosti )

**Ob podaji ponudbe mora izdelovalec predložiti podrobni terminski plan izdelave pogodbenih obveznosti, zaključek naloge je 30.11.2021.**

**Reference:**

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih 10 letih pripravili IDP za 2 slična projekta omrežje daljše kot 5 km (primar, sekundar)

**Rok izdelave:**

Rok za izdelavo dokumentacije s pridobitvijo soglasij pristojnih(JP Komunala Laško) je 4 mesecev od podpisa pogodbe.

Kontaktne osebe: Luka Picej; [luka.picej@lasko.si](mailto:luka.picej@lasko.si);

julij 2021