objekt : vzdrževalna dela MOSTU OLEŠČE

POPIS DEL

- Izpodkopavanje pet obstoječih opornikov v kampadah dolžine 1.00 m in

hkratno podbetoniranje z betonom C25/30 2 x 5.50 x 0.5 x 0.6 = 3.30 m3

- ravnanje in čiščenje dna korita pod mostom in gorvodno 45.00 m2

- rušenje obstoječih kamnitih zložb z odvozom materiala na začasno deponijo

(2 x 6.00 x 5.00 x 0.8 + 5.00 x 5.00 x 0.8) 68.00 m3

- rušenje zgornjega dela robnih a.b. vencev 1.50 m3

- izkop za temelje kamnitih zložb

(2 x 6.00 + 6.00 ) x 1.10 x 0.40 7.92 m3

- betoniranje temeljev kamnitih zložb C25/30 8.00 m3

- izdelava kamnitih zložb kamen v betonu 80.oo m3

- obloga a.b. plošče pod mostom in dna korita gorvodno s kamnom v betonu

40. x 0.6 24.00 m3

- izravnava dna pod mostom z betonom C25/30 - podloga a.b. plošče

5.50 x 3.00 x 0.3 4.95 m3

- betoniranje a.b. plošče pod mostom C25/30 3.00 x 5.00 x 0.25 3.75 m3

- obbetoniranje sten opornikov C25/30 2 x 5.00 x 3.20 x 0.2 6.40 m3

- izvedba vrtin za sidra v opornikih fi 25mm globina 40 cm 192.00 kom

- betoniranje robnih vencev C 25 2 x 0.30 x 0.50 x 5.00 1.50 m3

- dobava in polaganje armatura RA S500 500.00 kg

- dobava in polaganje armaturnih mrež S500 600.00 kg

- vgradnja sider fi 14 mm z ekspanzijsko malto 192.00 kom

- vertikalni dvostranski opaž pete kamnitih zložb 8.50 m2

- enostranski opaž sten opornikov 36.00 m2

- opaž robnih vencev 9.60 m2

- odstranjevanje zaščitnega sloja betona preko armature na prekladni konstrukciji na mestih kjer je armatura poškodovana od korozije 7.5 m2

- čiščenje korodiranih armaturnih palic 60.00 m

- protikorozijska zaščita armaturnih palic s premazom KEMA ARMFIX ali podobno

60.00 m

- reprofiliranje odstranjenega zaščitnega sloja betona preko armature na prekladni

konstrukciji z mikroarmirano sanacijsko malto 7.5 m2

- dobava in vgradnja jeklenih razpor in prečne grede - jekleni pocinkani profili S235 JR

821 .00 kg

- dobava in vgradnja jeklene ograje iz jeklenih profilov S235 JR - pocinkano

303.00 kg

- dobava in vgradnja jeklene ograje iz jeklenih profilov S235 JR - pocinkano

303.00 kg

- sodelovanje Ribiške družine Laško (odlov…)

1.00 komplet

- stroški bančne garancije in menice

1.00 komplet